	附件1 采购清单

	序号
	产品
名称
	规格
型号
	单位
	数量
	技术参数

	1
	新能源车智能诊断仪
	S80HZEV
	台
	3
	专为新能源汽车诊断设计的全功能诊断设备，该款产品适用于各种品牌新能源电动汽车，兼容性好，同时可以测试北汽新能源；比亚迪；吉利等多款新能源汽车。独特的抗干扰设计，满足新能源汽车测试需要。硬件 VCI 是一款专为新能源汽车诊断设计的全功能诊断设备，内带端口阵列选择，支持所有车辆诊断协议ARM 架构，集成度高，同时支持 12V 车辆蓝牙通讯， 三防外壳设计, 即插即用无需额外连接线，同时支持 SPP,BLE支持 HS-CAN 在 J1962: 6/14，3/11，1/9，12/13 的应用，内置可控的终端 CAN 匹配电阻支持 J1708，RS232，K 线，LIN 并在 J1962信号脚上自由配置开发阵列。可以实现故障诊断、动力蓄电池匹配、动作测试、ABS排气等等多种功能，还可以带汇智易学线上学习平台账号，可进行新能源汽车技术的在线学习和新能源相关的各种资料查找。独特的抗干扰设计，满足新能源汽车测试需要。
新能源专用智能诊断系统，搭载1.8G处理器、2G内存、8寸多点触摸屏、32G板载存储器、后置800万高清自动对焦摄像头、支持64G外部存储扩展的高配置，集多车型全系统新能源汽车诊断、新能源课件、教程、案例于一体，具有高性能、智能、易用、综合、专用、专业、强大等特点和优势。
产品特点
- 新能源专用专业诊断系统，功能媲美原厂新能源诊断仪；
- 可以诊断和包含目前新能源汽车品牌型号的95%以上的车型；
- 智能易用，高配高性能，易用和性能超越原厂新能源诊断仪；
- 集多车型全系统新能源汽车诊断、新能源课件、教程、案例于一体，诊断和教学得心应手；
- 智能诊断系统，多项智能和一键功能，操作简便，易学易用；
- 高配诊断平板，物有所值，性价比凸显；
- 智能化人性化界面设计，专业且又易用；
- 具有欧克诊断仪专利检索和自动定位车型优势，即快捷又精准；
- 快捷一键网络升级；
- 支持云服务、云反馈和远程协助。

	2
	新能源汽车专用绝缘测试仪
	AR3123
	套
	2
	为高压双线制的新能源汽车中，绝缘等级的需求不断的提升，为了检验双线制之间是否有绝缘不到位的地方，我们需要用到绝缘测试仪，对电路进行绝缘测试。具体参数如下：额定电压：250V-5000V
测量范围：0-1000GΩ
分辨率：1.0V 
过载保护：AC1200V/10秒
耐电压：AC8320V/5秒            
最大短路电流 1,4mA
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