贵州交通技师学院阳关校区2024年度医务室设施设备采购项目-采购清单与参数
	序号
	项目名称
	规格型号
	数量
	单位
	参考图片

	1
	不锈钢药品柜
	不锈钢药品柜
产品规格：长900×宽400×高1750mm
主要材质：该药品柜按其结构分为两部份，上半部份为二层板，下半部分为两并排双抽屉及两对开柜门，其材料参数列如下：
1.外框和层板均采用厚度为0.8mm厚的优质钢板材料制作，经剪板、折弯、冲压成型，焊接牢固，床面平整光滑。其层板之间的内空高度均根据制订的整体高度均分，整体协调美观。
2.柜门采用25×38×1.0mm厚的优质钢质方管制作，美观大方。配备经一次性注塑成型的高档塑料拉手，外型美观耐用。
	3
	个
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	2
	不锈钢II器械柜
	产品名称：不锈钢II器械柜
产品规格：长900×宽400×高1750mm
主要材质：该器械柜按其结构分为两部份，上半部份为二层板，下半部分为两并排双抽屉及两对开柜门，其材料参数列如下：
1.外框和层板均采用厚度为0.8mm厚的优质钢板材料制作，经剪板、折弯、冲压成型，焊接牢固，床面平整光滑。其层板之间的内空高度均根据制订的整体高度均分，整体协调美观。
2.柜门采用25×38×1.0mm厚的优质钢质方管制作，美观大方。配备经一次性注塑成型的高档塑料拉手，外型美观耐用。
	2
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	3
	医用冰箱
	*1、容　　积：≥138L  

*2、恒定温度：4-38℃每度可调控，满足不同药品使用要求。触控面板与门一体设计。

3、内置微电脑数控系统、温度数字显示、触摸式LED液晶显示屏、温度在4～38度之间任意调控且恒定。

4、采用风冷式结构设计，合理的风循环系统及制冷、加热系统的合理匹配，可以保持箱内温度均匀稳定。

5、箱体内部2个精密温度传感器，合理设计蒸发器，有效增大制冷面积，提高降温速度。

6、多层搁架设计，可根据存放物品的规格合理调整间隙，充分利用空间。

7、低功耗，宽电压带，适合电压不稳定地区。

*8、双安全门锁设计，箱内照明灯设计、透明保温双层钢化玻璃门，便于观察内部物品的存放情况。

9、ptc陶瓷复合加热技术，加热速度快，升温均衡。

10、箱体外胆采用A3钢板喷塑，造型美观大方，增加了外观质感和洁净度。

11、制造商商具有ISO9001/14001认证，产品具有检测报告。
	1
	台
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	4
	ABS急救车
	产品名称：ABS急救车
产品规格：长625×宽475×高930mm
主要材质：
1.主要由铝·钢·ABS工程塑料结构组成；塑钢四柱承重。
2.上部：台面ABS注塑模具一次成型，扶手护栏两用一体化设计，左右随意推行更方便；ABS护栏物品不易滑落，护栏高度70mm，台面上配透明软玻璃。
3.正面：中控锁可折叠，配置两层抽屉，第一层小抽面80mm*内空：430*335*68mm，第二层中抽面120mm*内空：430*335*110mm，抽屉内 3*3分隔片，可自由分隔，＊抽屉拉手为燕尾款式、封口插槽式标识牌、防止液体及灰尘进入；标签式面积根据人体工程学原理设计、插槽式向上倾斜便于观望；下部对开门
4.左侧：除颤器平台可与输液架左右互换、伸缩副工作台、杂物盒
5.右侧：隐藏式伸缩输液架可与除颤器平台左右互换、旋转锐器桶，ABS双污物桶
6.背部：除颤板，隐藏式伸缩氧气瓶支架，活动电源线。
7.底部：豪华万向插入式静音轮，其中两只带刹车功能。
	1
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	5
	医用手摇病床
	产品名称：手摇病床（双摇床护理床，含护栏，床垫，床头柜）  
产品规格：长2040×宽980×高500mm
产品配置：铝合金护栏、全刹静音轮、杂物架、床垫、床头柜
功能描述：
1.摇杆：超强承重能力，可通过独立承重测试，摇手柄隐藏式设计，操作轻松自如，可灵活调节患者背部、腿部体位。
2.摇杆采用双组原装摇杆，超强承重能力，每支摇杆可通过独立承重 350kg 的测试，隐藏式设计，操作轻松自如， 可灵活调节患者背部、腿部体位，具有限位功能，摇杆采用钢管加 ABS 强化塑料材料，具有高支撑力。
3.调节范围：背部倾斜度0゜—85゜（±5゜）,腿部倾斜度0゜—45゜（±5゜）
4.床体静态承载重量：≥250KG。
5.床底左右前后具备4个引流尿袋挂钩和4个点滴架插孔。
材质说明：
1.床头、床尾采用橡木实木边框，床尾板带靠背软包设计，床侧板选用多层实木板芯板制作成。床头床尾均带暗锁装置，可快速拆卸，可兼CPU使用。
2.床架主梁采用40×80×≥1.2mm优质冷轧钢管.整体牢固耐用,坚固防腐、框体大气，经久耐用。床脚采用☑50×50×≥1.2mm优质钢管,牢固耐用，美观大方。
★3.床脚底部可选用高耐磨、静音防腐、防缠绕的5寸双面万向包罩静音轮，全刹车装置，可独立控制整床的移动及固定，美观高档，永久防锈。所投产品静音轮符合QB/T 3827-1999（2009）执行标准，静音轮的24h酸性盐雾实验不超过12级，投标时提供静音轮的24h酸性盐雾实验的检验报告真彩扫描件加盖公章。
4.床面板采用碳钢金属≥S1.2mm厚的优质冷轧钢板经整板一次性机压冲孔成型，孔状为条形方孔，冲孔面板共分十块,每一块为6孔，每孔直径不能大于30mm，长度为70mm(±5mm)，该十块面板再经1890MM长的ABS工程塑料全包边分四部位加固而成，背部采用“V”型双支撑卸力结构，均匀分散压力，增强背部板的安全性能。床面整体透气防滑,美观耐用，床体防撞防锈，有效防治褥疮，透气防湿。（此项提供实物图片予以佐证）
5.护栏为折叠式六档护栏，护栏扶手采用加厚D型铝合金扶手，厚度≥1.2mm，表面硬化处理，所有转动部件外均罩有ABS装饰盖，护栏整体造型更为美观、大方；护栏支柱采用六根加厚L型钢管制成，护栏下部为弧形设计，经久耐用，不易变形；护护栏管和床框上连接牢固，降低护栏的故障率，护栏收缩平放时略高出床垫，可以防止床垫移位，护栏操作手柄带有保险快速定位开关，锁键保险快速定位开关有防夹手功能。（此项提供实物图片予以佐证）
6.杂物架采用∮16×≥1.2mm及∮13×≥1.2mm优质钢管材料折弯成型，经焊接、喷粉等处理，表面光滑，经久耐用。
7.整床金属表面处理采用脱脂除油、清洗、酸洗去锈、清洗、中和处理、表面处理、磷化处理、清洗、烘干、静电粉沫喷涂、高温烘烤固化等十一道工序经全自动喷涂线而成，涂面覆着力强，平整光亮，耐腐蚀。表面粉体涂料，高温喷涂后为米黄色。
★8.床垫：设计独特，按最新标准制作，高质量全新原装产品；产品规格：厚度 80 ㎜，长宽依床体大小确定，医学专用床垫，外皮采用防水耐磨帆布。内层采用6 公分蜂窝海棉加 2 公分椰棕，透气，便于临床护理及卫生清洁。所投产品床垫符合GB 18587-2001执行标准，床垫甲醛释放量每平方米不超过0.02~0.22，投标时提供床垫甲醛释放量的检验报告真彩扫描件加盖公章，开标时提供原件核查。

产品名称：ABS床头柜     
产品规格：长500×宽510×高845mm
主要材质：由柜体、顶板、抽屉、餐拉板、隔板、毛巾架、脚轮、鞋架等组成，外形美观，轻巧，结构牢固。
1.柜体为冷轧板，抽屉，顶板，隔板，柜门等为ABS，表面光滑、易擦拭。
2.一抽、一餐板、一柜门式设计，经过无静电处理，两侧配置翻转式不锈钢毛巾挂架。
3.活动餐板和抽屉，抽拉轻松灵活。餐板设计了水杯及体温计放置槽。柜身内有活动隔板，可调节,柜内备有热水瓶放置处并有设计好的底座凹槽，防止移位，防磨损易清洁。
4.底部配4个移动轮。
	12
	张
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	6
	床上四件套和棉絮
	床单/被套/枕套/枕芯/棉絮/垫絮/盖絮
床单:1.2米*2.0米
被套:1.2米*2.0米
枕套:常规
枕芯:常规
棉絮:1.2米*2.0米
面料:纯棉
垫絮5斤、盖絮6斤棉絮特级棉
	16
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套
	

	7
	床上四件套
	产品名称：床单/被套/枕套
产品规格：被套尺寸：1.2米*2.0米
          床单：1.2米*2.0米 
主要材质：纯棉
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	8
	清创床
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产品名称：清创床
产品规格：2050mm*500mm*1000mm
一、性能说明
本产品供医院手术室施行头、颈、胸腹腔、会阴及四肢等外科及妇产科、眼科、耳鼻喉科、骨科等手术。采用油泵液压升降，手术时所需体位调整均在台面两侧操作。
本产品的背板和腿板角度调节均由手摇操作蜗杆、齿轮机构传动实现。护罩材质为高级不锈钢。
二、技术参数
台面全长：2050㎜；台面宽度：500㎜；台面高度调节：750-1000mm；
前倾：≥30°；后倾：≥20°；左右倾：≥18°；
背板上/下折：≥75°/≥18°；头板上/下折：≥45°/≥90°；
腰板调节：≥120㎜；腿板下折：≥90°；
三、配置清单
麻醉防护屏1个；支肩架1付；搁臂架1付；足板1付；
支身架1只；托腿架1付；床垫1套。
	1
	张
	

	9
	医用垃圾桶30L
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30L脚踩式 
主要材质：ABS
	2
	个
	

	10
	医用垃圾桶60L
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60L脚踩式
主要材质：ABS
	2
	个
	

	11
	生活垃圾桶30L
	[image: image12.png]36cm

33cm ..

Slem



30L脚踩式
主要材质：ABS
	12
	个
	

	12
	生活垃圾桶60L
	60L脚踩式
主要材质：ABS
	2
	个
	

	13
	治疗盘
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产品名称：治疗盘(四筒）
产品规格：长30cm×宽20cm×高4.5cm
主要材质：304不锈钢
	2
	个
	

	14
	氧气袋
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产品名称：氧气袋
产品规格：常规
	1
	个
	

	15
	氧气瓶
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产品名称：氧气瓶
产品规格：40L
	4
	个
	

	16
	氧气流量表
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产品名称：氧气流量表
产品规格：40L
	4
	个
	

	17
	小型药物振荡器
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产品名称：小型药物振荡器
产品规格：常规
	1
	个
	

	18
	璧挂式空气消毒机
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一、基本参数
1、适用体积：≤100m3
2、循环风量：≥1000m3/h
3、电源：AC220V±22V ,50HZ±1HZ
4、输入功率：≤250W
5、工作噪声：≤55db(A)
6、类型：壁挂式
7、外形尺寸：98*36*16cm
8、腔内紫外线强度≥13800μw/cm2
9、灯管平均寿命：≥5000h
10、★消毒时空气中臭氧浓度：＜0.02mg/m3(提供检测报告)
11、紫外线泄漏量＜1μw/cm2(提供检测报告)
12、操作方式：手动、自动、遥控，循环消毒、微电脑程序控制
13、适用环境：人机同在，动态环境及静态环境
14、设备外观：冷轧板喷塑配合ABS阻燃塑壳组成，外形美观，降低危害，使用更安全放心
15、设备带有手持式操作屏
16、消毒原理：双重物理过滤方式协同紫外线进行消毒
17、国家知识产权局的外观设计专利证书，专利号：ZL 2021 3 0461263.3
18、产品证件：卫生安全评价报告
19、企业具有IS09000质量管理体系认证证书以及CE认证证书
二、性能参数：
1.适用范围：企事业机关办公室、会议室、接待室、医院、宾馆饭店、幼儿园、制药厂、卫生用品厂、食品加工厂等公共场所的空气消毒。
2.本机采用三挡风速：低速、中速、高速
3.采用双重保险丝对设备进行保护，插上电源，无需进行任何操作，直接进入待机状态。
4.遥控器对设备可进行开/关机、时间调节、风速调节等控制，其有效遥控距离≤5M。
5.手持式按键控制屏（线控），各功能操作齐全，线长2.5米，可在遥控器丢失情况下，不必登高，直接拿起线控就可对设备进行操作，简单方便。
6.临时定时功能：可设置1-24小时步进量，消毒结束后自动关闭作业。
7.程控定时功能：3组程控，可在设置时段内，每天循环自动开启/关闭消毒作业。
8.★当机内紫外线灯有故障时，具有自动报警功能。
9.★具有灯管故障报警查询功能，设备工作累时功能。
10.出风口设计为45度倾斜出风，更利于消毒。
11.机腔内部配置活性炭过滤网，多重过滤，可除臭、除异味，对净化环境具有良好的效果。
三、灭菌效果：
1、★在设备开启的规定时间内，对20m3密闭房间空气中的白色葡萄球菌的杀灭率为99.95%，对100m3密闭房间空气中自然菌消亡率大于98.64%。（提供检测报告 ）
	2
	台
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	衣柜
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规格：160cm*60cm*200cm，四门
材质：实木生态板
	2
	个
	

	20
	清创器械
	线剪2把、组织剪2把、小剪刀4把、弯钳4把弯盘4个、持针器2把、刀柄2把、镊子2把、持物罐2个
	2
	套
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	手动血压计
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台式
	1
	个
	

	22
	电子血压计
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臂式
	1
	个
	

	23
	听诊器
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单听/双听
	2
	个
	

	24
	雾化器
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压缩式
	3
	个
	

	25
	血糖仪
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常规
	2
	个
	

	26
	指脉氧机
	[image: image25.png](%)

oEmTE
R




常规
	2
	个
	

	27
	饮水机
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智能茶吧式饮水机
	8
	台
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	移动式床单元消毒机
	一、基本参数
1、电源：AC220V±22V ,50HZ±1HZ
2、输入功率：≤300W
3、工作噪声：≤55db(A)
4、类型：移动式
5、外形尺寸(cm): 41*39*93
6、消毒方式：全自动抽真空渗透臭氧消毒
7、输出压力：≥200Kpa
8、★峰值臭氧浓度：1747mg/m3(提供检测报告)
9、★臭氧产量：3128mg/h(提供检测报告)
9、★设备工作时，臭氧泄露量＜0.1mg/m3(提供检测报告)
10、臭氧发生器正常使用寿命，一般在20000小时
11、操作方式：手动、自动、标准、快速、强力，循环消毒、微电脑程序控制
12、适用环境：人机同在，动态环境及静态环境（消毒中，需要床袋密封）
13.设备外观：注塑件光洁、无开裂、变形现象，文字标志清晰准确，各控制键应灵敏可靠。
14、产品证件：卫生安全评价报告
15、企业具有IS09000质量管理体系认证证书
二、性能参数：
1、适用范围：该产品主要适用于医院、宾馆、家庭等。对被褥、枕芯、床垫、浴巾及衣物等的消毒。
2、可同时对二张床位进行消毒，充分提高床位利用率。
3、抽真空功能，能使臭氧完全渗透被褥内部，消毒更彻底、无死角。
4、专用臭氧发生器臭氧浓度高，寿命长，消毒能力强。
5、本机可手动设置：抽气、充臭氧、保持、解析等工序，下次运行全自动化完成。
6、本机配置标准、快速、强力三种消毒模式，用户可直接在自动模式下启动。
7、采用新型臭氧解析技术，消毒结束后进行臭氧解析，无残留，安全可靠，双重解析，臭氧快速分解还原。
8、本机背部配备收纳抽屉，能有效利用空间，方便物品存放。
9、★具有臭氧发生器故障报警功能：臭氧发生器无臭氧产生时，警报标识点亮并停机保护。
10、调节控制功能：消毒器电子定时调节控制功能时间为1-99分钟，定时时间可根据需要设定并记忆。
11、★本机具有累时功能，可查看臭氧发生器累计工作时间。
12、本机采用2.5寸医疗轮，静音、耐磨。
13、本机内部采用全不锈钢结构，降低危害，使用更安全放心。
14、本机采用全触摸大屏幕设计，显示内容清晰、各功能操作简易。
15、★已获国家知识产权局外观设计专利：专利号ZL 2022 3 0764797.8。
三、灭菌效果：
1、★完成1个消毒周期，对染于白平纹布片上金黄色葡萄球菌、大肠肝菌、铜绿假单胞菌的杀灭对数值≥3.00。（提供检测报告）
2、★完成1个消毒周期，对织物表面自然菌的杀灭对数值≥1.00。（提供检测报告）
3、★完成1个消毒周期，对染于织物表面的金黄色葡萄球菌的杀灭对数值≥3.00。（提供检测报告）
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	检查床
	产品名称：不锈钢诊查床     
产品规格：长1930×宽600×高600mm
主要材质：
该诊查床共分为床面、床框及床脚三大主体，其材料参数列如下：
1、主体支架采用优质不锈钢方管精制而成,管材规格大小为40×40×1.2mm，经裁管、焊接、打磨抛光等多道工序精工处理，表面光洁，坚固耐用。
2、床面采用优质海绵里料，外层为高级人造皮革，整体美观，柔软舒适，床头部位并可根据需要加垫枕头，造型美观，柔软舒适。
3、诊查床的床脚为上螺丝款式，为更好的体现该产品的外形美观度，我公司将床面及床脚连接处设在床面底部，使得诊查床在组装好时看不到螺丝露在外面。
4、本品为组装式，方便拆装及固定，有利于运输，组装方便。
5、床脚均焊接方管拉杆(另配优质脚套)，确保床体牢固度。
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	弯腰检查灯
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	洗衣机
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	心电监护仪
	一、监护参数
1.一体化多参数监护仪，具备心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉率和体温监测功能，产品具备国家食品药品监督管理局颁发的Ⅲ类医疗器械注册证。
2.可升级十二导心电，支持心电信号进行诊断分析，诊断算法通过欧洲CSE数据库测试，需提供证明文件。
3.支持选配同品牌呼末二氧化碳（EtCO2）。
二、显示  
1.8英寸彩色显示屏，分辨率：800×600，支持同屏显示12道波形以同时观察丰富的信息。
2.★支持待机模式、夜间模式、演示模式、隐私模式、插管模式、NFC模式
三、数据
1.主机配备一个VGA或HDMI接口以及不少于2个USB口，可用于外接条码枪扫描枪、键盘、U盘储存等设备。
2.支持网络流量监控及控制，设定流量限额，以提供更高的网络安全管控，防止恶意软件攻击。
3.支持AES 128位加密和TLS 256 位数据传输加密。
四、性能特点
1.主机重量＜2.5kg。
2.在任何滤波模式下均可监测ST值。提供心电ST段分析功能，支持在专门的窗口中分组显示心脏不同位置的ST实时片段和参考片段。
3.在诊断模式下，支持94dB的共模抑制比；在监护、手术模式下，支持不低于105dB的共模抑制比。
4.支持0.67Hz的高通滤波，确保波形有更好的稳定性。
5.支持29种心律失常分析，包括房颤分析、肢体低电压，满足心电监护临床应用。
6.QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms。
7.无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmHg，舒张压10~200 mmHg。 
8.无创血压提供手动、自动、连续、序列四种测量模式。自动模式支持自定义设置血压测量间隔，间隔时间支持从1-460分钟内的任意整数数值。
9.同品牌具备多参数数字遥测监护产品（多参数数字遥测收发器获得无线电发射设备型号核准证书），支持未来科室的遥测监护系统升级需求，可实现有线、无线、遥测及混连等方式与中心监护系统联网。
10.支持用户自行安装激光打印机驱动。
11.具备技术报警和生理报警两个独立的报警灯位置，能够分别显示且同时显示两种报警，有利于医护人员远距离辨识报警情况。
12.屏幕与物理按键上下分布。物理按键板和飞梭的位置需处于屏幕下方，按键受力位置低，避免机器左右移动，避免造成机器移动倾倒。
13.电池舱门需采用螺钉固定，避免误开舱门意外掉电，保障供电稳定性。
14.监护仪设计使用年限8年。
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