附件2：
采购清单
	序号
	货物名称
	规格型号
	数量
	单价
	总价
	备注

	1
	焊工服
	1.AP防护，蓝色
2.用可水洗防火阻燃布制成的焊接阻燃服
3.XL(3套）、XXL（5套）、XXXL（5套）、XXXXL(2套）
4.每套含衣服和裤子
	15套
	
	
	

	2
	劳保鞋
	1. 采用优质材料制成的劳保鞋，防砸、防穿刺。
2.40码(3双）、41码(5双）、42码(5双）、43码(2双）
	15双
	
	
	

	3
	安全帽
	1.采用高强度玻璃钢帽壳，多点缓冲，降低伤害；
2.颜色为白色
	5个
	
	
	

	4
	焊接手套
	1.AP防护
2.专业用于焊接作业，防火材料制成
	30双
	
	
	

	5
	布手套
	采用优质材料制成的帆布手套
	50双
	
	
	

	6
	线手套
	采用优质棉纱制成的手套
	50双
	
	
	

	7
	焊条
	J5078包，∮3.2MM和4.0MM各1包,每包20KG
	10包
	
	
	

	8
	墨镜
	考试监管人员使用的墨镜，高清镜片，一体鼻托
	10副
	
	
	

	9
	护腿
	1.AP防护
2.专业用于焊接作业，牛二层皮材料制成
	30套
	
	
	

	10
	通针
	1.12PC，塑料盒装不锈钢通针，12支/盒，规格：0.4、0.5、0.6、0.7、0.8、0.9、1.0、1.1、1.2、1.3、1.4、1.5
	5盒
	
	
	

	11
	焊接面罩
	240*300MM，手持式焊接面罩，焊接时可看到被焊接体的焊接状态，隔离防护有害光，清晰护目，大面罩防冲击飞溅
	10个
	
	
	

	12
	二氧化碳气压表
	采用优质材料制成的二氧化碳气压表，全铜阀体，高密度不漏气，防震抗摔，安全过滤。
	2个
	
	
	

	13
	氧气气压表
	全铜主体，接头盒螺帽；带软胶护套，防震抗摔；丝口深长、结构紧凑，密封性好。
	4个
	
	
	

	14
	乙炔气压表
	全铜主体，接头盒螺帽；带软胶护套，防震抗摔；丝口深长、结构紧凑，密封性好。
	4个
	
	
	

	15
	透明镜片
	110*90，高清透明，焊接通用防护镜面，不粘焊渣，韧性柔软。
	200块
	
	
	

	16
	自变色镜片
	108*50*5，真彩镜片，自变色，用于变光面罩。
	100块
	
	
	

	17
	钢板
	材质：Q235A ，规格：300×600×5
	25块
	
	
	

	18
	焊钳
	（800A），带2米电缆线，能与现有机子匹配
	4把
	
	
	

	19
	割枪
	G01-100，通用型，表面精抛处理，安全稳固枪身
	2把
	
	
	

	20
	电子点火器
	用于多场景使用需求，高温火焰。
	2把
	
	
	

	21
	氧气管
	14*8MM，专业的工业设计，采用了专业等级橡胶原材料，爆破压力：6MPa，规格：8.0mm，工作压力：4.0MPa，
	20米
	
	
	

	22
	乙炔管
	14*8MM，专业的工业设计，采用了专业等级橡胶原材料，爆破压力：6MPa，规格：8.0mm，工作压力：4.0MPa
	20米
	
	
	

	23
	管箍
	304不锈钢Ø10-16，可用于燃气管、水管、气管等连接
	20个
	
	
	

	24
	气瓶保护架
	定制，用于气体钢瓶固定，使用时不易倾倒。
	4个
	
	
	

	25
	焊接检验尺
	HJC40，用于焊件的各种坡口角度、高度、间隙的检测
	3把
	
	
	

	26
	钨极
	适用于焊铁，碳钢
	2盒
	
	
	

	27
	焊条保温筒
	用于焊接现场焊条保温
	2个
	
	
	

	28
	警戒线警示柱
	不锈钢安全围栏警戒线警示柱
红白色-2米线（橡塑底座）
	25根
	
	
	

	29
	反光
背心
	透气工地交通警示骑行环卫反光衣安全马甲，多口袋拉链款，浅绿色。
	50件
	
	
	

	30
	考勤打卡机
	操作系统：嵌入式Linux操作系统
显示屏：4.3英寸触摸屏
摄像头：200万像素双目摄像头
刷脸验证速度
人脸验证精度：>99%
面部识别距离：0.5m~2.0m
人脸容量：1000人脸，2000电容指纹
识别方式：人脸、指纹、密码
通讯方式：WiFi
存储容量：30万条考勤记录
外部接口：USB2.0*1
设备电源：DC 12V/1A(标配电源)
相对湿度：10%至90%(在不凝结成水珠的状态环境下)
工作温度：-10~40℃
使用环境：室内
安装方式：台式，壁挂
人脸设备尺寸：118*118*20mm

	2台
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