














































附件1：

报价函

项目名称：贵州交通技师学院道德讲堂音响系统建设项目

项目编号：JSXY-XJ-HW-202408024
	序号
	设备名称
	参数要求
	数量
	品牌及型号
	单价报价（元）
	总价报价（元）
	备注

	1
	专业音箱
	1、15英寸轻量化大功率低音驱动单元,配置84芯扁线音圈、Y35 Ferrite；纸盆采用定制进口膜片，内表面采用了特殊的抄浆工艺，减少膜片厚度的同时进一步提高振膜的刚性，其特殊的工艺保证了工作范围内分割振动降到最低。因此瞬态良好，低频能量充沛，同时中频也有优异的表现能力；
2、1.75英寸钕磁压缩高音单元，采用钕磁设计，磁能高；膜片采用定制进口复合膜材料制作，高频通透、细腻、清晰；
3、90° x 60°覆盖角设计，具有均匀且平滑的轴向和偏轴向的响应；使声音的音场更为开阔、结像清晰，可以真实再现音乐现场的效果
4、分频器采用全通相位设计，优化了扬声器系统的相位响应
6、箱体采用18 mm多层桦木板，表面经黑色耐磨喷漆处理，带有防尘透声网的钢质防护网 
5、额定/峰值功率：     500W / 2000 W   
6、额定阻抗：          8Ω
7、特性灵敏度：        99dB/W/m
8、输出声压级：        126 dB/W/m(Continues)、132 dB/W/m(Peak)
9、额定频率范围：      45 ~ 20000Hz
10、覆盖角度（H×V）： 90º×60º
11、扬声器单元：       LF: 15 英寸    HF: 1.75 英寸
12、输入接口：         NL4MP×2  
13、支撑座：           音箱底部φ35mm支撑座
	2只
	
	
	
	

	2
	数字功放
	1、采用AB&H类电路技术，使用超大功率进口铁芯环牛变压器和超大容量电容10000UF设计，功率储备足，拥有高效率的功率转换；
2、具备开机电源软启动，压限，过热、过流、短路等多重检测保护性能；
3、输出功率：≥2*800W(立体声)/8Ω，≥2*1300W(立体声)/4Ω，桥接8Ω：≥2600W/8Ω。
4、输入灵敏度：0dB；阻尼系数：>300(1kHz，8Ω),转换速率：35V/US，总谐波失真：<0.02%，信噪比：≥95dB（A计权）。
	1台
	
	
	
	

	3
	数字调音台
	1、≥12路话筒/线路输入，≥1路数字USB声卡输入，每路输入都配有≥5段参量式均衡器，参数可编辑。
2、≥1路立体声主输出，≥4路编组输出，≥2路辅助输出，每路输出都配有≥5段参量式均衡器，参数可编辑。
3、内置≥100种高清晰高层数的广播级DSP数字效果器。
4、超线性的话筒前置放大器，为电容话筒提供专业的+48V幻像电源。
5、平衡式卡龙输入接口配有信号衰减功能，适合各种大小音频信号输入。
6、主信号及编组输出配有高精度三色精确电平柱，过载显示灯可根据不同程度的过载调节亮度作警示。
7、立体声主输出配有AES/EBU数字接口，≥100mm行程高分析度推子。
8、提供数字调音台音频处理软件证书复印件加盖制造商公章；
9、提供中央电教馆检测认证证书复印件加盖制造商公章；
	1台
	
	
	
	

	4
	数字音频矩阵
	1、内置USB声卡，支持录播和远程视频会议。
2、≥8*8路录音话筒或线路输入通道进行智能处理。
3、内置≥16个预设，可保存调用。
4、处理芯片采用ADI架构，40bit DSP浮点运算引擎，输入输出量化48KHz/24bit。
5、模拟输入输出通道数量≥8*8（内置2通道可扩展无线话筒接口）。
6、输入通道具备：自适应回声消除（AEC），自适应反馈抑制（AFC），内置噪声抑制（ANS），增益共享自动混音（AMC）、自动增益（AGC）等多种功能。
7、≥8段PEQ，且提供不低于五种滤波器类型选择；每个通道≥8个点的反馈抑制（AFC）。
8、输出通道具备：≥8段PEQ，分频器、延时器、限幅器。
9、≥12*9矩阵，支持输入输出通道LINK和分组功能。
10、具有RS232+RS485接口，ETHERNET 网络控制接口。
11、A/D技术指标：采样率：48kHz，THD+N：105dB，动态范围：120dB，音频格式：24Bit MSB TDM。
12、D/A技术指标：采样率：48kHz，THD+N：-100dB，动态范围（A计权）：118dB，音频格式：24Bit MSB TDM。
13、处理器 ADI SHARC 21489，采样率/量化位数 48K/24bit。
14、具有幻象电源 48V。
15、产品具有数字网络音频管理系统软件，提供证明文件复印件加盖制造商公章。
	1台
	
	
	
	

	5
	数字会议系统主机
	1、图形化界面设计，3.5寸触摸显示屏，可以显示实时日期时钟，支持网络实时时间同步，同时具有触摸屏和机械按键双重控制；
2、支持先入先出模式，后入后出模式，数量限制模式，主席/电脑允许模式，自由讨论模式，计时发言模式，声控发言模式 ，限制发言模式7种工作模式；
3、不同模式下，同时发言人数可以1到7只可选，主席和VIP不计入发言限制支数，支持自有讨论模式下，话筒全部开启发言；
4、配有三进一出视频矩阵，支持最大4个会议摄像机的跟踪控制，完成视频会议中图像自动切换；
5、支持128位视像跟踪，支持最多4个摄像头，可以手动分配4个摄像球机跟踪范围；
6、同时具有4路8芯话筒接口和4路RJ45网络话筒接口；支持CAT6网线传输，支持话筒延长主线环接。
7、内置DSP自适应音频处理器,可以最大可能的抑制声回输；
8、带有1个RS232接口及1个RJ45接口，可以连接电脑或中央控制系统，进行话筒及主机的功能控制及会议的签到表决；
9、支持派尔高-P，派尔高-D，VISCA控制协议，控制最大4个摄像机，完成摄像自动跟踪，无需软件支持；
10、带有一个DATE网络接口，可以把主机的音频用DATE协议传输上网络，便于异地使用该主机音频；
11、具有火警报警接口，可与消防系统联动，保证与会者安全；
12、多种音频输入输出接口，1组XLR平衡输入，1组XLR输出，1组6.3输出（带反馈）、1组RCA输入和1组RCA录音输出，1组RCA带反馈音频输出；
13、带一路主席话筒音频备份平衡XLR输入接口；
14、支持硬件自检功能，可以检查出系统挂载的话筒数量及类别；
15、支持主机双备份功能，可以通过专用链接盒联机，实现双主机备份；
16、支持电子桌牌功能，配合软件可以下发姓名图片到带桌牌的话筒上，完成桌牌显示功能；
17、支持短消息发送功能，需要电脑软件配合，可以单独或群发的形式发送最多150个文字信息到话筒上；
18、支持与会者服务请求功能，并能通过配有专用会议服务软件，可以同时响应最大8个会议室中会议话筒的会议中的服务请求，也支持主机自带3.5寸显示屏同时处理话筒的服务申请；
19、支持实时修改话筒身份，实现话筒身份在主席，VIP，代表中自由切换；
20、支持会议签到及3--5键表决，可以配合电脑软件完成表决，也可以无需电脑脱机，由主席话筒完成签到表决；
21、支持软件控制及支持中央控制系统控制；
22、标准安全的供电设计110—220V宽交流供电,机内采用开关变压器，输出电压为24伏直流电源，属安全电压范围，确保与会者的使用安全。
	1台
	
	
	
	

	6
	主席单元
	1.采用全新数控化、超大静音开关设计、高灵敏度咪芯设计，拾音距离可达80cm。
2.220mm超短全金属短咪杆设计。
3.红绿双色雾面指示灯设计，指示发言状态。当红色灯环亮时，表示正在发言，当绿色灯环亮时，表示申请等待发言。
4.独特的咪罩外观设计，让发言者即使不用防风绵罩，也极大的降低了“噗噗”的低频冲击声。
5.电容麦克风杆，专业超心型电容咪芯，极高的感度和语音清晰度，并带发言环形红、绿双色指示灯。
6.主席单元不受话筒模式和发言人数限制。
7.主席单元具有全权控制会议秩序的优先功能。单元于回路中任意位置，
8.“手拉手”电缆串接模式，便于安装和维护。
9.每个会议单元都有独一无二的ID编号，可任意修改。
10.具有自动视像跟踪功能，配合摄像头，使用会议主机或PC控制软件设置后可进行摄像自动跟踪。
11.配合会议主机，可以实现7种会议模式：先入先出模式、后入后出模式、限制模式、主席允许模式、自由讨论模式、限时模式、声控模式。
12.会议单元身份可以自行设定，通过会议主机设置改变会议单元身份，在代表，主席，VIP自由切换，让使用更灵活多样，满足高端需求。
13.长距离传输对音质不会有任何影响。
14.支持“环形手拉手”连接，会议单元采用8芯线“T”型连接，可连接备份主机，让系统连接更方便，更可靠。
15.特别设计抗RF射频干扰软管，完全杜绝兹兹的杂音，呈现完美高级会议环境。
16.支持多支主席单元同时在线。
17.主席单元具有主席优先按键，可以关闭正在发言的代表单元。
18.自我检测功能，配合软件，可自动完成按键，表决，音频自动检测让会议前准备测试工作更简单，会议进行更可靠。
19.会议单元可扩展支持数字模拟音频双备份功能。
20.会议单元由系统主机供电，输入电压24V为安全范围。
	1台
	
	
	
	

	7
	代表单元
	1.采用全新数控化、超大静音开关设计、高灵敏度咪芯设计，拾音距离可达80cm。
2.220mm超短全金属短咪杆设计。
3.红绿双色雾面指示灯设计，指示发言状态。当红色灯环亮时，表示正在发言，当绿色灯环亮时，表示申请等待发言。
4.独特的咪罩外观设计，让发言者即使不用防风绵罩，也极大的降低了“噗噗”的低频冲击声。
5.电容麦克风杆，专业超心型电容咪芯，极高的感度和语音清晰度，并带发言环形红、绿双色指示灯。
6.特别设计抗RF射频干扰软管，完全杜绝兹兹的杂音，呈现完美高级会议环境。
7.自我检测功能，配合软件，可自动完成按键，表决，音频自动检测让会议前准备测试工作更简单，会议进行更可靠。
8.“手拉手”电缆串接模式，便于安装和维护。
9.每个会议单元都有独一无二的ID编号，可任意修改。
10.具有自动视像跟踪功能，配合摄像头，使用会议主机或PC控制软件设置后可进行摄像自动跟踪。
11.配合会议主机，可以实现7种会议模式：先入先出模式、后入后出模式、限制模式、主席允许模式、自由讨论模式、限时模式、声控模式。
12.会议单元身份可以自行设定，通过会议主机设置改变会议单元身份，在代表，主席，VIP自由切换，让使用更灵活多样，满足高端需求。
13.长距离传输对音质不会有任何影响。
14.支持“环形手拉手”连接，会议单元采用8芯线“T”型连接，可连接备份主机，让系统连接更方便，更可靠。
15.会议单元可扩展支持数字模拟音频双备份功能。
16.会议单元由系统主机供电，输入电压24V为安全范围。
	7台
	
	
	
	

	8
	报告席话筒
	1、全全金属材质设计，配合特有的抗干扰电路，可有效抵御射频干扰，提供干净的会议使用环境；
2、特有的双层悬空式减震设计，能够有效地防止固体传导噪音，具有更低的失真和摩擦噪音；
3、采用Φ25mm直径镀金电容式大膜咪芯，高灵敏度咪芯设计,拾音距离可达80cm以上；
4、特有的防爆音、破音设计，动态范围更大更安全。
5、指向特性 超心型
6、拾音距离 800-1000mm
7、频率响应 60-18,000 Hz，正负3db
8、灵敏度  -36 dB
9、输出阻抗 小于200欧姆
10、最大承受声压 136 dB (1% T.H.D. @ 1kHz，0dB SPL=2x10   Pa)
11、等效噪声级 16 dB，A计权
12、幻象供电 24V~48V DC
	4只
	
	
	
	

	9
	无线手持麦克风
	1、采用UHF超高频段，采用最新数字技术，在60MHz频率带宽内，以300KHz信道间隔.提供≥200个信道选择,方便多套机器使用，轻松避开其它干扰；
2、先进的红外线自动对频技术，即使将发射器与接收机频率调乱了.只需要轻轻一按.发射机就会自动追锁接收机频率并调整一致；
3、射频范围：610-669MHz，调制方式：FM调频，可用带：每通道30宽MHz，频率稳定度：±0.005%；
4、动态范围：＞95dB，峰值频偏：±45KHz，音频响应：50Hz-18KHz(±3dB)；
5、综合信噪比：＞95dB，综合失真：＜0.3%；
6、接收机方式：二次变频超外差，真分集接收；
7、中频频率： 第一中频： 110MHZ，第二中频：10.7MHz；  
8、灵敏度： 12dB(80dBS/N) ，静噪门限：0-40dB，杂散抑制：＞80dB；供电电压： DC12-16V(rated12V) ；
9、发射机输出功率：10mW，杂散抑制：-60Db，供电：1.5Vx2，使用时间(碱性电池) 不少于8小时；
	1套
	
	
	
	

	10
	电源时序器
	1、顺序开启逆序关闭，精准电压显示，过流保护，面板通道独立关闭
2、通道数量：8路万用插座继电器受控与2路万用插座直接输出
3、继电器受控输出最大承受单路功率/总功率：5000W/8000W
4、输出电源插座规格：阻燃ABS材料，最大可承受13A电流黄铜材质，标准万用插座，触点电流：30A 277VAC；
5、每路开关间隔时间/定时时间：默认1秒
6、主电缆线规格：3*4平方电缆线，总长度为1.5米（配电源输入插头）
7、带级联接口。
	1台
	
	
	
	

	报价合计（元）：


投标单位名称(盖章)：

法定代表人或授权代表签字：

联 系 电 话：

                                         日期：   年    月    日

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


