	序号
	货物服务名称
	意向品牌
	规格型号
	产品图片
	数量
	单价
	预算总价
	

	1
	水性色漆喷枪
	
	枪体材质：铝合金锻造;                                                            涂料壶材质：PVC；                                                                     密封件：特氟龙；                                                                           风帽：黄铜镀铬；                                                                   枪针、喷嘴：V4A不锈钢（含10*40口径）                                                            涂雾化技术：RP优化减压雾化技术；                                                             涂料接口：QCC快速操作功能；                                             喷枪管理：CCS颜色辨别系统；                                                  风帽安装：QC快速安装风帽功能；                                             涂料壶容量：600毫升PVC涂料壶；                                        喷嘴型号：10×40  操控型；                                              喷涂压力：2.0巴；                                                                                                             建议喷涂距离：17-21厘米；                                                  传递效率：＞＞65%（17-21厘米）；                                                                 耗气量：335升/分钟（2.0巴）                               含：无需工具即可拆卸的扳机，配有集成的喷嘴扳手 随时可用的工具
带：3合1 — 带旋转接头的空气连接，结合新型的气压调节旋钮，实现更精确的进气压力设置                                  含显示电池状态
动态进气压力 – 可选单位为巴 或 psi
环境温度 – 可选单位为 °C 或 °F
进气压力超过或低于可自行设定的目标气压0.2巴时发出警告。
当环境温度极端，高于30°C或低于20°C时发出警告。
显示测量的图表，以便概览应用的持续时间和参数。                  访问在线驾驶舱，可在手机上显示详细参数 —— 通过扫描二维码随时查看
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	2
	清漆喷枪
	
	枪体材质：铝合金锻造;                                                            涂料壶材质：PVC；                                                                     密封件：特氟龙；                                                                           风帽：黄铜镀铬；                                                                   枪针、喷嘴：V4A不锈钢（含10*40口径）                                                            涂雾化技术：RP优化减压雾化技术；                                                             涂料接口：QCC快速操作功能；                                             喷枪管理：CCS颜色辨别系统；                                                  风帽安装：QC快速安装风帽功能；                                             涂料壶容量：600毫升PVC涂料壶；                                        喷嘴型号：10×40  操控型；                                              喷涂压力：2.0巴；                                                                                                             建议喷涂距离：17-21厘米；                                                  传递效率：＞＞65%（17-21厘米）；                                                                 耗气量：335升/分钟（2.0巴）                               含：无需工具即可拆卸的扳机，配有集成的喷嘴扳手 随时可用的工具
带：3合1 — 带旋转接头的空气连接，结合新型的气压调节旋钮，实现更精确的进气压力设置                                  含显示电池状态
动态进气压力 – 可选单位为巴 或 psi
环境温度 – 可选单位为 °C 或 °F
进气压力超过或低于可自行设定的目标气压0.2巴时发出警告。
当环境温度极端，高于30°C或低于20°C时发出警告。
显示测量的图表，以便概览应用的持续时间和参数。                  访问在线驾驶舱，可在手机上显示详细参数 —— 通过扫描二维码随时查看
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	3
	水性色漆喷枪三件套
	 
	风帽材质为：采用阳极氧化黄铜制成，配备QC™螺纹，仅需一圈即可快速更换， 喷嘴为：不锈钢材质 ，枪针为：不锈钢材质，特殊喷嘴口径10*40，喷嘴含有密封圈。
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	4
	清漆喷枪三件套
	
	风帽材质为：黄铜材质， 喷嘴为：不锈钢材质 ，枪针为：不锈钢材质，风帽表面黑色哑光镀层，含颜色分辨系统，特殊喷嘴口径含，
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