附件1：
采购清单报价函
项目名称：贵州交通技师学院“百千万高技能人才项目工作室”实训设备购买项目
项目编号：JSXY-XJ-HW-202509032
	序号
	名称
	参数
	数量
	单价报价（元）
	总价报价（元）

	1
	数显精密测量仪器
	1.测量精度：0°和90°时电子倾斜测量精度为±0.05°，1°到89°时电子倾斜测量精度为±0.1°。

2.显示模式：支持°、%、mm/m、in/f（小数和分数）等多种显示模式。

3.显示屏：拥有两个高对比度的超大LCD显示屏，便于读取测量值，且显示屏自动翻转，在翻转位置测量时，数字显示屏会进行旋转。还可通过按钮以两种亮度照亮屏幕，显示屏照明的设置在关闭和再次打开后仍然保存。
	2把
	
	

	2
	锂电冲击扳手
	1.扭矩：紧固扭矩为338N・m，拆卸扭矩为542N・m。

转速与冲击频率：空载转速为2850RPM，冲击频率为3250IPM。

电机类型：采用无刷电机，无需更换碳刷，维护成本低，散热均匀且持久耐用。

2.电源：20V锂电，配备2块4.0Ah电池，动力强劲。

机身尺寸与重量：机身长度132mm，净重1.0kg，整机紧凑小巧，头部设计短小，便于在狭小空间操作。

3.照明功能：带有LED环形灯，内置3颗灯珠散射式照明，可在光线昏暗的工作环境中提供良好的照明。
	2把
	
	

	3
	锂电冲击起子
	1.电压与电池：采用20VMAX锂电池平台，兼容得伟20V系列电池（通常搭配4.0Ah电池使用），续航持久且更换便捷。

2.扭矩与转速：最大紧固扭矩可达170N・m，空载转速高达3200RPM，冲击频率为3800IPM（每分钟冲击次数），能高效完成各类起拧作业。
	2把
	
	

	4
	滑动式型材切割机锯铝锯
	1.功率消耗：1600W

2.空转转速：1400-3400min⁻¹

3.锯片直径：260mm

4.切割深度：

90°/90°时为305mm×88mm

45°/90°时为215mm×88mm

45°/45°（左侧）时为215mm×55mm

45°/45°（右侧）时为215mm×35mm

45°/90°（右）时的特殊切割深度为20mm×120mm

5.边缘型材斜切：168m
	1台
	
	

	5
	水泥混凝土地面研磨机
	1.研磨头尺寸：3个研磨头

2.负载功率：5580W

3.额定电压：230V/50Hz

4.转速4800r/min
	2台
	
	

	6
	红外线水平仪高精度强光绿光
	1.激光线数：3线

2.激光增强点：4个

3.激光等级：ClassII

4.激光线精度：±3mm@10m

5.发射角度：垂直方向（V）≥110°，水平方向（H）≥130°

6.自动安平功能：有

7.安平时间：≤5s

8.安平范围：±3.5°

9.安平蜂鸣报警：有

10.斜线模式：有

11.户外脉冲模式：有

12.按键数量：三个（H/V/Outdoor）

13.工作距离：点25m/线20m（在300Lux光照条件下）

14.微调方式：360度微调

15.基座刻度圈：带刻度圈
	9套
	
	

	7
	电动锂电曲线锯
	1.电压：18V

2.电池类型：M18™REDLITHIUM™-ION红锂电池

3.空载速度：0-3500spm（每分钟冲程数）

4.冲程长度：25mm

5.最大切割能力-木材：135mm

6.最大切割能力-钢板：10mm

7.最大斜角能力：45°

8.摆动设置：5档

9.LED灯：有

10.无匙夹紧锯片：是

11.重量（含电池）：2.9kg（使用5.0Ah电池）

12.除尘功能：有，可及时清理切削，防止阻碍切割视线

13.可拆卸式软斜口：有，可在切割柔软材料时避免污痕和划痕；佩两电一充
	2台
	
	

	8
	电动锂电金属切割机金工切割机
	1.额定电压：D.C.18V

2.最大输出功率：370W

3.空载速度：3600r/min

4.锯片直径：136mm

5.孔径：20mm

6.最大切割深度：50.5mm

7.总长度：348mm

8.机身尺寸（长×宽×高）：348x196x203mm

9.净重：2.4-2.7kg

10.声压等级：102dB(A)

11.声功率：113dB(A)
	2台
	
	

	9
	多功能工具箱（定制）
	占地最大外部尺寸2.4m*1.0m,高度不高于2.0m
	2个
	
	

	10
	插入式混凝土振动器
	1.额定功率：3.0KW

2.额定电压：单相220V
3.额定电流：13.5A
	4个
	
	

	11
	废旧钢筋调直机
	1.调直钢筋直径范围：

适用钢筋直径：GT.6-14Φ6mm-Φ14mm

钢筋材质：可处理低碳钢、普通碳素结构钢等废旧钢筋

2.调直速度

通常调直速度为10-25米/分钟
	1台
	
	

	12
	工业冷风机
	1.使用面积：80-180㎡

2.水箱容量：180L

3.材质：高强合金材质

4.额定电压：220V1.65米含冰晶及水管（可接水管自动加水）
	2台
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