	序号
	物品名称
	 参数
	数量
	单价
	合计

	1
	电源
	显示屏开关电源 工作温度 -25℃-+70℃ 
储存温度  -40℃-85℃
工作湿度 20%RH-90%RH 
储存湿度 10%RH-95%RH 
短路保护  可长期短路，消除短路后自动恢复工作
过流保护  48~76A 故障消除后自动恢复
工作额定输出电压 V1:+4.5Vdc
额定输出电流范围 0～40.0A
容性负载至少 5000uF   
	266
	50
	13300

	2
	接收卡
	1.采用8路HUB75接口，输出信号至LED模组；
2.支持单卡最大带载128×1024（不同应用或有差异）；
3.支持16组并行RGB全彩数据或32组串行RGB数据；
4.支持市面主流芯片（常规、PWM、视芯等）；
5.支持任意抽点、任意抽行抽列；
6.支持静态到128扫之间的任意扫描类型；
7.支持单组数据最大13312像素点以内任意走线；
8.支持水平或垂直方向的数据打折；
9.支持8bit色深视频源输入；
10.支持低亮高灰；支持环路备份；
11.支持色温调节；
12.支持8bit的色度、亮度一体化逐点校正；
	65
	140
	9100

	3
	多功能卡
	1. 支持8路继电器控制显示屏、空调、风扇等电源的开关，继电器电流极限为3A；支持通过串口单独控制每组继电器；支持自动控制和手动控制；
2.无信号断开继电器功能，支持将供电接入多功能卡指定继电器中，通过继电器控制，监测前端信号的有无，开关LED屏幕电源；
3.可通过软件将电脑时间保存至多功能卡（需安装电池）；
4.节能环保，通过控制发送设备的亮度自动调节，根据环境照度的改变自动调节显示屏的亮度，达到最佳的显示效果；
5.支持电击和能量危险防护，机械损伤防护，表面阻燃；
	1
	1200
	1200

	4
	处理器
	1.采用1U标准机箱，配置4路千兆网口，输出连接LED屏幕；
2.支持单机最大带载260万像素点，最宽3840像素或最高2000像素；
3.支持2路HDMI1.4、1路DVI、1路VGA、1路CVBS视频信号输入；
4.支持最大输入分辨率1920×1080@60Hz；
5.支持8bit色深视频源输入；
6.支持23.976~120Hz输入帧率适应技术；
7.支持单画面显示，画面大小和位置可自由调节；
8.支持视频信号任意裁剪、切换、缩放；
9.支持16个场景的保存和调用；
10.支持U盘播放图片、视频；
11.支持OSD遥控屏幕菜单控制图像、声音、设置等（选配遥控器）；
12.支持画面调整，可调节设备输出的对比度、饱和度、色调、亮度补偿、锐度；
	1
	1800
	1800

	5
	模组
	1、像素间距：8mm
2、像素密度：15625 Dots/m²
3、亮度:0-6000cd/m²可调
4、水平视角≥170°，垂直视角≥170°
5、亮度均匀性：≥98%
6、对比度≥8000：1，刷新率：≥3840Hz，支持通过配套控制软件调节刷新率设置选项
7、灯珠结构:支持PPA碗杯结构、点胶封装、出光方式为单面发光
8、★为保证产品使用安全，静电电压衰减期（±1000-±100V）≤2S；摩擦起电电压|V|≤100V
	2
	400
	800

	6
	排线
	
	2
	50
	100

	7
	电源线
	
	2
	50
	100

	8
	模组芯片维修
	2038S
	15
	100
	1500

	9
	带前置合并式功放
	产品说明
1.100V、70V定压输出&4Ω-16Ω定阻输出
2.输出具备短路、过流、过载保护及LED警示
3.内置自激、过热、开关机防冲击保护及LED警示
4.饱和失真及LED警示
5.信号电平指示LED
6.内置智能温度检测驱动风冷，采用低噪声风扇
7.2路RCA莲花线路输入
8.2路话筒输入，话筒1有强切入优先，并具备默音调节功能
9.各输入通道音量独立调节
10.高低音调节
11.2路RCA莲花混合输出
12.电源AC220V/50Hz
13.噪声比话筒：>68dB线路：>82dB
14.总谐波失真<0.1%at1KHz
15.频率响应60Hz-18KHz（±2dB）
16.音调低音：±10dBat100Hz，高音：±10dBBat10KHz
17.话筒输入灵敏度&阻抗：8mV/600Ω不平衡
18.线路输入灵敏度&阻抗：250mV/10KΩ不平衡
19.线路输出灵敏度&阻抗：1V/600Ω不平衡
20.默音调节0-38dB
21.输出功率180W
22.电源功耗10-260W
23.机器尺寸482X352X90mm
24.机器重量11KG
	1
	1200
	1200

	10
	全天候防水音柱
	1.功率:45W；
2.定压输入:70V-100V；
3.频响:100Hz~18KHz；
4.灵敏度:89±3dB；
5.外观尺寸:551*134*155mm；
6.安装形式:壁挂式
7.室外音柱；
8.装饰材料:铝合金/铝网；
9.重量:4kg；
10.喇叭尺寸:5寸全频*3+1寸高音；
	2
	700
	1400

	11
	其它辅材
	网线、捆扎带等
	1
	1200
	1200

	12
	安装调试费
	拆除旧电源及接收卡，更换新电源及接收卡，更换部分线路
	1
	4000
	4000

	13
	
	
	
	
	35700
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