附件1：
采购清单报价函
项目名称：贵州交通技师学院1号停车场车牌出入口设备采购项目（四次）
项目编号：JSXY-XJ-HW-202509036
	序号
	货物名称
	型号规格及技术参数
	数量
	单位
	单价报价

（元）
	总价报价

（元）

	1
	车牌识别一体机
	入口柜式抓拍显示一体机，高度集成摄像机、LED屏、补光灯和扬声器；加载深度学习算法，采用智能除雾技术，支持全天候检测抓拍使用；支持语音播报功能，可自由配置播报内容；屏幕支持英文、中文、数字内容显示。
设备特点：
1、智能算法，全天候深度提取结构化车辆信息，车辆捕获率和车牌识别率都达到99.9%。
2、集成P3.0 LED屏幕，支持中文、英文、数字显示，屏幕亮度可自适应调节。
3、支持语音播报，可自由配置播报内容。
4、内置 9 颗白光补光灯，采用智能补光技术，支持时控和光控。
5、采用F1.0大光圈定焦镜头，提升夜间视频图像效果；镜头方向支持三轴调节，场景适应性更强。
6、采用智能除雾技术，有效杜绝视窗玻璃结冰、起雾现象，满足全天候使用。
7、支持对打印车牌、单独车牌照片和单独车牌等虚假及置信度过低的车牌进行过滤。
	4
	台
	
	

	2
	右向直臂道闸
	1、适用于日均车流量≤2000辆场景；
2、全向伸缩直臂无簧道闸，支持道闸左向、右向自定义设置，极简30S左右换向；
3、采用24V直流无刷电机，低功耗、效率高、运行稳定、安全且噪声小；
4、支持伸缩直臂杆杆长2.7~4.5米，可根据杆长自适应起杆速度，起杆速度1.5~4秒；
5、标配遇阻反弹功能， 当杆子下落过程中受阻时会自动反弹；
6、手动抬杆功能，停电时，栏杆臂可手动抬起；
7、道闸起落杆速度可调；
8、道闸开关限位位置可调
9、支持遥控远程控制，最大距离50米；
10、支持外接雷达、线圈、红外防砸功能，内置 DC12V输出，可用于外接雷达供电；
11、可通过485接口连接相机，通过相机web端可读取道闸状态包括运行次数和运行状态；并且可以读取道闸运行日志
12、工作温度：-30℃~70℃；
13、电机寿命：350万次；
	2
	台
	
	

	3
	左向直臂道闸
	1、适用于日均车流量≤2000辆场景；
2、全向伸缩直臂无簧道闸，支持道闸左向、右向自定义设置，极简30S左右换向；
3、采用24V直流无刷电机，低功耗、效率高、运行稳定、安全且噪声小；
4、支持伸缩直臂杆杆长2.7~4.5米，可根据杆长自适应起杆速度，起杆速度1.5~4秒；
5、标配遇阻反弹功能， 当杆子下落过程中受阻时会自动反弹；
6、手动抬杆功能，停电时，栏杆臂可手动抬起；
7、道闸起落杆速度可调；
8、道闸开关限位位置可调
9、支持遥控远程控制，最大距离50米；
10、支持外接雷达、线圈、红外防砸功能，内置 DC12V输出，可用于外接雷达供电；
11、可通过485接口连接相机，通过相机web端可读取道闸状态包括运行次数和运行状态；并且可以读取道闸运行日志
12、工作温度：-30℃~70℃；
13、电机寿命：350万次；
	2
	台
	
	

	4
	出入口直臂道闸杆件
	出入口直臂道闸杆件
	4
	根
	
	

	5
	防砸雷达
	1、支持全系（直杆、折臂、栅栏、广告）道闸配套使用；
2、支持串口和手机蓝牙调试和设置；
3、支持通过485连接相机读取雷达设置参数及雷达日志记录；
4、支持防砸区域可配置；
5、支持虚警点检测及剔除；
6、支持在线升级程序。
	4
	台
	
	

	6
	防砸雷达电源
	AC220V转DC12V电源适配器，可用于给雷达供电。
	4
	个
	
	


2、支持收款统计、缴费统计、月卡/储值/长期用户总览统计；


3、收费灵活，支持按次、按日、按时长、按时段、按组合的收费，包括节假日或者周末的不同收费方式；



	6、支持接入校园安防平台，实现访客车辆与内部车辆的统一管控。通过标准化接口实现数据互通，支持权限配置、通行记录、异常告警等集中管理，提升管理效率。模块化设计便于功能扩展，为校园安防体系升级提供支撑。
	4
	车道
	
	

	注：完全响应询价公告所有要求

	报价合计：
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