报价函
项目名称：学院垃圾分类点设置项目
项目编号：JSXY-XJ-HW-202511046
	序号
	产品名称
	规格、技术要求
	数量
	单位
	单价
	金额

	1
	4投口垃圾分类棚
	1、垃圾亭整体尺寸：3.5*1.2*2.5米（长宽高）

整体通过下料-折弯-焊接-打磨-喷塑-丝印等工艺制作，所有接缝处防腐、防水、防雷处理。

2、主要部分采用国标镀锌型材框架焊接，规格是80*80mm，1.5mm厚，主要受力部分厚度实测不低于1mm。

3、板材采用国标型1.0mm镀锌钢板，且表面采用氟碳漆，坚实耐用。

4.表面工艺高温静电环保塑粉喷涂,无甲醛无气味十年不褪色,国标四分类标识（可回收 有害  厨余 其他）油墨丝印标识清晰不褪色

5.固定方式膨胀螺丝固定

箱子2.8*0.8*1.7米

1.实际厚度每个地部位都要卡到1.0厚

2.箱体里面必须要有框架支撑，横竖条都要有横管，包括门板横竖都要有支撑，箱体的内部必须要多个加强柱

3必须有底板1.0厚以上

4.表面工艺高温静电环保塑粉喷涂,无甲醛无气味十年不褪色,国标四分类标识（可回收 有害  厨余 其他）油墨丝印标识清晰不褪色

5.固定方式膨胀螺丝固定

6.开门方式手推开门有缓降功能
	参考图片：
[image: image1.png]



	4
	套
	
	

	2
	3投口垃圾分类棚
	1、垃圾亭整体尺寸：2.2*1.2*2.5米（长宽高）

整体通过下料-折弯-焊接-打磨-喷塑-丝印等工艺制作，所有接缝处防腐、防水、防雷处理。

2、主要部分采用国标镀锌型材框架焊接，规格是80*80mm，1.5mm厚，主要受力部分厚度实测不低于1mm。

3、板材采用国标型1.0mm镀锌钢板，且表面采用氟碳漆，坚实耐用。

4.表面工艺高温静电环保塑粉喷涂,无甲醛无气味十年不褪色,国标四分类标识（可回收 有害  厨余 其他）油墨丝印标识清晰不褪色

5.固定方式膨胀螺丝固定

箱子2.8*0.8*1.7米

1.实际厚度每个地部位都要卡到1.0厚

2.箱体里面必须要有框架支撑，横竖条都要有横管，包括门板横竖都要有支撑，箱体的内部必须要多个加强柱

3必须有底板1.0厚以上

4.表面工艺高温静电环保塑粉喷涂,无甲醛无气味十年不褪色,国标四分类标识（可回收 有害  厨余 其他）油墨丝印标识清晰不褪色

5.固定方式膨胀螺丝固定

6.开门方式手推开门有缓降功能
	参考图片：
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	1
	套
	
	

	
	8投口垃圾分类棚
	1、垃圾亭整体尺寸：6*1.2*2.6米（长宽高）

整体通过下料-折弯-焊接-打磨-喷塑-丝印等工艺制作，所有接缝处防腐、防水、防雷处理。

2、主要部分采用国标镀锌型材框架焊接，规格是80*80mm，1.5mm厚，主要受力部分厚度实测不低于1mm。

3、板材采用国标型1.0mm镀锌钢板，且表面采用氟碳漆，坚实耐用。

4.表面工艺高温静电环保塑粉喷涂,无甲醛无气味十年不褪色,国标四分类标识（可回收 有害  厨余 其他）油墨丝印标识清晰不褪色

5.固定方式膨胀螺丝固定

箱子2.8*0.8*1.7米

1.实际厚度每个地部位都要卡到1.0厚

2.箱体里面必须要有框架支撑，横竖条都要有横管，包括门板横竖都要有支撑，箱体的内部必须要多个加强柱

3必须有底板1.0厚以上

4.表面工艺高温静电环保塑粉喷涂,无甲醛无气味十年不褪色,国标四分类标识（可回收 有害  厨余 其他）油墨丝印标识清晰不褪色

5.固定方式膨胀螺丝固定

6.开门方式手推开门有缓降功能
	参考图片：
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	套
	
	

	总价合计
	


单位名称(盖章)：                      
法定代表人或授权代表人签字：                      
  联系电话：                      
日期：     年     月    日

贵州交通技师学院生活垃圾分类点设置示意图

一、教学区域 
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	序号
	地点
	类型

	1
	二超市侧面
	4投口垃圾分类棚

	2
	综合楼侧门
	4投口垃圾分类棚

	3
	食堂前
	3投口垃圾分类棚

	4
	图书信息楼前
	4投口垃圾分类棚

	5
	科研楼下
	4投口垃圾分类棚


二、生活区域
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	序号
	地点
	类型

	1
	AB栋宿舍
	8投口垃圾分类棚

	2
	4栋右侧
	8投口垃圾分类棚

	3
	CD栋前
	8投口垃圾分类棚

	4
	7栋前
	8投口垃圾分类棚


