附件1：
采购清单报价函
项目名称：贵州交通技师学院1号停车场车牌出入口设备采购项目（五次）
项目编号：JSXY-XJ-HW-202509036
	序号
	货物名称
	型号规格及技术参数
	数量
	单位
	单价报价

（元）
	总价报价

（元）

	1
	车牌识别一体机
	入口柜式抓拍显示一体机，高度集成摄像机、LED屏、补光灯和扬声器；加载深度学习算法，采用智能除雾技术，支持全天候检测抓拍使用；支持语音播报功能，可自由配置播报内容；屏幕支持英文、中文、数字内容显示；一体化设计有效提升安装效率，节省施工布线成本。
产品卖点：
1、AI3.0智能算法，全天候深度提取结构化车辆信息，车辆捕获率和车牌识别率都达到99.9%。
2、 集成P3.0 LED屏幕，支持中文、英文、数字显示，屏幕亮度可自适应调节。
3、支持语音播报，可自由配置播报内容。
4、内置 9 颗白光补光灯，采用智能补光技术，支持时控和光控。
5、采用F1.0大光圈定焦镜头，提升夜间视频图像效果；镜头方向支持三轴调节，场景适应性更强。
6、采用智能除雾技术，有效杜绝视窗玻璃结冰、起雾现象，满足全天候使用。
7、支持对打印车牌、单独车牌照片和单独车牌等虚假及置信度过低的车牌进行过滤。
应用场景：
广泛应用于商场、医院、学校、小区、写字楼、车站停车场等出入口场所。

8、提供厂家授权承诺函、售后服务承诺函。
	4
	台
	
	

	2
	右向直臂道闸
	本产品集成了智能杆长自适应、左右换向等亮点功能，简化安装调试；支持断电手动抬杆，为出入口顺畅通行保驾护航，适用于停车场、酒店、学校、小区、企事业单位等出入口场景。
核心技术参数
1、适用于日均车流量≤2000辆场景；
2、全向伸缩直臂无簧道闸，支持道闸左向、右向自定义设置，极简30S左右换向（默认右向）；
3、采用24V直流无刷电机，低功耗、效率高、运行稳定、安全且噪声小
4、支持伸缩直臂杆杆长2.7~4.5米，可根据杆长自适应起杆速度，起杆速度1.5~4秒；
5、标配遇阻反弹功能， 当杆子下落过程中受阻时会自动反弹；
6、手动抬杆功能，停电时，栏杆臂可手动抬起；
7、道闸起落杆速度可调；
8、道闸开关限位位置可调
9、支持遥控远程控制，最大距离50米；
10、支持外接雷达、线圈、红外防砸功能，内置 DC12V输出，可用于外接雷达供电；
11、可通过485接口连接相机，通过相机web端可读取道闸状态包括运行次数和运行状态；并且可以读取道闸运行日志
12、工作温度：-30℃~70℃；
13、电机寿命：350万次；

14、提供厂家授权承诺函、售后服务承诺函。
	2
	台
	
	

	3
	左向直臂道闸
	本产品集成了智能杆长自适应、左右换向等亮点功能，简化安装调试；支持断电手动抬杆，为出入口顺畅通行保驾护航，适用于停车场、酒店、学校、小区、企事业单位等出入口场景。
核心技术参数
1、适用于日均车流量≤2000辆场景；
2、全向伸缩直臂无簧道闸，支持道闸左向、右向自定义设置，极简30S左右换向（默认右向）；
3、采用24V直流无刷电机，低功耗、效率高、运行稳定、安全且噪声小
4、支持伸缩直臂杆杆长2.7~4.5米，可根据杆长自适应起杆速度，起杆速度1.5~4秒；
5、标配遇阻反弹功能， 当杆子下落过程中受阻时会自动反弹；
6、手动抬杆功能，停电时，栏杆臂可手动抬起；
7、道闸起落杆速度可调；
8、道闸开关限位位置可调
9、支持遥控远程控制，最大距离50米；
10、支持外接雷达、线圈、红外防砸功能，内置 DC12V输出，可用于外接雷达供电；
11、可通过485接口连接相机，通过相机web端可读取道闸状态包括运行次数和运行状态；并且可以读取道闸运行日志
12、工作温度：-30℃~70℃；
13、电机寿命：350万次；

14、提供厂家授权承诺函、售后服务承诺函。
	2
	台
	
	

	4
	出入口直臂道闸杆件
	颜色：白色；
外壳材料：金属(铝)；
产品尺寸：2525mm×80mm×45mm（长×宽×高）（尺寸为伸缩杆收缩状态下）
	4
	根
	
	

	5
	防砸雷达
	支持全系（直杆、折臂、栅栏、广告）道闸配套使用；
支持串口和手机蓝牙调试和设置；
支持通过485连接相机读取雷达设置参数及雷达日志记录
支持防砸区域可配置
支持虚警点检测及剔除
支持在线升级程序
	4
	台
	
	

	6
	防砸雷达电源
	AC220V转DC12V电源适配器，可用于给雷达、相机等供电。
	4
	个
	
	

	7
	停车管理系统
	功能参数：

1、支持室内停车诱导、泊位统计、余位统计、车流量统计；

2、支持收款统计、缴费统计、月卡/储值/长期用户总览统计；

3、收费灵活，支持按次、按日、按时长、按时段、按组合的收费，包括节假日或者周末的不同收费方式；

4、支持无人值守，支持月卡/储值充值缴费；

5、支持潮汐车道，同车道，不同时段，车道方向可自动切换；                                       6、支持接入校园安防平台，实现访客车辆与内部车辆的统一管控。通过标准化接口实现数据互通，支持权限配置、通行记录、异常告警等集中管理，提升管理效率。模块化设计便于功能扩展，为校园安防体系升级提供支撑。
	4
	车道
	
	

	注：完全响应询价公告所有要求

	报价合计：


投标单位名称(盖章)：

法定代表人或授权代表人签字：

联系电话：

日期：     年     月    日
